Table 1 - 4 Station Positions for the Southwest Arm

↑ �

Station Configuration Coordinates with array center as origin Name A B C D L_x (ns) L_y (ns) L_z (ns) R(m)

W1 x 76.69 11.67 -108.36 39.95 W2 x x 49.29 -123.87 -67.42 44.79 W3 x 96.46 -248.46 -136.94 89.83 W4 x x x 156.49 -407.06 -225.51 147.19 W5 x 228.83 -597.84 -331.98 216.18 W6 x x 311.96 -817.22 -454.39 295.51 W7 x 405.70 -1064.49 -592.36 384.93 W8 x x x x 509.53 -1338.54 -745.23 484.02 W9 x 623.12 -1638.19 -912.51 592.39 W10 x 747.12 -1962.88 -1093.09 709.81 W12 x x 1021.28 -2683.76 -1494.63 970.49 W14 x 1328.35 -3496.20 -1948.61 1264.29 W16 x x x 1667.27 -4396.35 -2452.41 1589.80 W18 x 2040.62 -5381.34 -3002.15 1946.02 W20 x 2446.13 -6447.72 -3596.19 2331.63 W24 x x 3353.71 -8816.08 -4910.74 3188.05 W28 x 4391.16 -11485.64 -6382.93 4153.44 W32 x x 5470.50 -14443.13 -8061.25 5222.88 W36 x 6671.47 -17678.17 -9883.19 6392.71 W40 x 7988.65 -21181.36 -11844.80 7659.49 W48 x 10925.70 -28961.66 -16194.06 10473.00 W56 x 14206.44 -37731.09 -21114.62 13643.97 W64 x 17842.85 -47447.29 -26566.65 17157.45 W72 x 21802.57 -58074.16 -32540.96 21000.19

� �

Chapter 1: The Basic Instrument 19

Table 1 - 5 Station Positions for the Southeast Arm

↑ �

Station Configuration Coordinates with array center as origin Name A B C D L_x (ns) L_y (ns) L_z (ns) R(m)

E1 x 151.26 23.33 -218.44 79.96 E2 x x 37.71 135.65 -50.59 44.85 E3 x 73.37 271.95 -103.23 89.94 E4 x x x 118.76 445.77 -170.46 147.44 E5 x 173.02 653.27 -250.51 216.07 E6 x x 235.66 893.16 -343.18 295.42 E7 x 305.29 1163.76 -448.46 384.93 E8 x x x x 381.68 1463.33 -565.35 484.02 E9 x 465.79 1790.89 -692.95 592.38 E10 x 558.29 2145.87 -830.16 709.79 E12 x x 765.39 2933.01 -1133.62 970.21 E14 x 999.66 3822.35 -1475.27 1264.33 E16 x x x 1257.45 4806.65 -1855.04 1589.92 E18 x 1548.02 5883.17 -2264.55 1946.03 E20 x 1868.27 7049.02 -2704.15 2331.68 E24 x x 2552.45 9638.20 -3698.88 3188.13 E28 x 3331.17 12556.45 -4814.90 4153.44 E32 x x 4180.34 15789.68 -6060.60 5222.93 E36 x 5118.75 19326.37 -7416.80 6392.82 E40 x 6127.38 23156.24 -8890.33 7659.65 E48 x 8324.92 31661.66 -12190.73 10472.93 E56 x 10813.96 41248.78 -15902.56 13644.00 E64 x 13620.16 51870.75 -19982.12 17157.37 E72 x 16204.22 63678.31 -24269.82 20999.45

� �

Table 1 - 6 Station Positions for the North Arm

↑ �

Station Configuration Coordinates with array center as origin Name A B C D L_x (ns) L_y (ns) L_z (ns) R(m)

N1 x 2.24 0.05 1.71 0.84 N2 x x -100.24 -15.93 152.45 54.91 N3 x -174.91 -27.56 262.39 94.90 N4 x x x -249.59 -39.15 372.31 134.89 N5 x -361.68 -56.66 537.09 194.86 N6 x x -495.22 -77.43 733.79 266.41 N7 x -645.82 -100.90 955.52 347.07 N8 x x x x -812.58 -126.88 1200.98 436.37 N9 x -995.39 -155.53 1469.71 534.19 N10 x -1193.00 -186.06 1760.66 640.03 N12 x x -1632.09 -254.47 2406.72 875.11 N14 x -2126.47 -331.52 3135.28 1140.07 N16 x x x -2673.19 -416.88 3943.10 1433.62 N18 x -3271.25 -510.29 4826.72 1754.71 N20 x -3917.13 -611.39 5784.82 2102.44 N24 x x -5538.93 -865.16 8187.02 2974.68 N28 x -6976.44 -1089.30 10305.16 3745.05 N32 x x -8769.76 -1369.81 12961.02 4709.44 N36 x -10732.66 -1677.65 15864.79 5764.25 N40 x -12857.81 -2009.03 19009.59 6906.45 N48 x -17583.09 -2747.09 25991.26 9443.50 N56 x -22918.88 -3578.90 33852.66 12302.77 N64 x -28827.03 -4500.61 42565.13 15470.70 N72 x -35282.55 -5508.69 52098.85 18935.62

� �